**附件2：分析测试中心**净化台及通风设备购置

（联系人：王老师13729013636）

一、净化台系统购置报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格型号（mm）** | **数量** | **单位** | **单价 （元）** | **总价 （元）** | **配置说明** |
| **一、洁净台隔断部份** | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 调脚 |  | 13 | 个 | 2.56 | 33.27 | 箱体支架调脚，塑料地脚。 |
| 2 | 补板 |  | 1 | 项 | 392.44 | 392.44 | 15mm中纤板。 |
| 3 | 电线 | 4mm2 | 2 | 卷 | 238.87 | 477.75 | 铜芯单线,用于照明系统和插座连接 供应商：金环宇 |
| 4 | 原吊顶拆除 |  | 1 | 项 | 127.97 | 127.97 | 人工 |
| 5 | 彩钢板隔断 | EPS夹芯、50型 | 49 | m2 | 234.61 | 11495.83 | 钢板δ=0.426mm 产地:东莞海龙 表现密度14±1(kg/m2) 抗压强度≥200 (WPA) 导热系数≤0.041(W/MK) 吸水率≤4(%V/V) |
| 6 | 彩钢板吊顶 | EPS夹芯、50型 | 9 | m2 | 234.61 | 2111.48 | 钢板δ=0.426mm 产地:东莞海龙 表现密度14±1(kg/m2) 抗压强度≥200 (WPA) 导热系数≤0.041(W/MK) 吸水率≤4(%V/V) |
| 7 | 五金件、密封 | 各类五金、密封硅胶 | 1 | 项 | 170.62 | 170.62 | 丝杆、爆炸螺丝、油漆、焊条等。 |
| 8 | 顶板加固 | 4号角钢、法兰件 | 9 | m2 | 21.33 | 191.95 | 丝杆、爆炸螺丝、油漆、焊条等。 |
| 9 | 铝合金槽铝 | 50系列 | 30 | m | 68.25 | 2047.50 | 香槟色、电泳处理（颜色可选择）,主要用于处理彩钢板结构内角过渡,使结构美观 生产商:华联铝材 |
| 10 | 铝合金内圆角 | 50系列 | 74 | m | 68.25 | 5050.49 | 香槟色、电泳处理（颜色可选择）,主要用于处理彩钢板结构内角过渡,使结构美观 生产商:华联铝材 |
| 11 | 铝合金外圆角 | 50系列 | 9 | m | 27.30 | 245.70 | 香槟色、电泳处理（颜色可选择）,主要用于处理彩钢板结构内角过渡,使结构美观 生产商:华联铝材 |
| 12 | 铝合金角铝 | 25×25 | 74 | m | 17.06 | 1262.62 | 香槟色、电泳处理（颜色可选择）,主要用于处理彩钢板结构内角过渡,使结构美观 生产商:华联铝材 |
| 13 | 内圆角底条 | 25×25 | 74 | m | 17.06 | 1262.62 | 香槟色、电泳处理（颜色可选择）,主要用于处理彩钢板结构内角过渡,使结构美观 生产商:华联铝材 |
| 14 | 彩钢板净化门 | 800×2000 | 2 | 套 | 1876.87 | 3753.74 | 钢板δ=0.426mm 产地:东莞海龙 表现密度14±1(kg/m2) 抗压强度≥200 (WPA) 导热系数≤0.041(W/MK) 吸水率≤4(%V/V) |
| 15 | 彩钢板净化门 | 1100×2000 | 1 | 套 | 2388.74 | 2388.74 | 钢板δ=0.426mm 产地:东莞海龙 表现密度14±1(kg/m2) 抗压强度≥200 (WPA) 导热系数≤0.041(W/MK) 吸水率≤4(%V/V) |
| 16 | 铝合金三通接点 | 50系列 | 36 | 只 | 25.59 | 921.37 | 香槟色、电泳处理（颜色可选择）,主要用于处理彩钢板结构内角过渡,使结构美观 生产商:华联铝材 |
| 17 | 铝合金二通接点 | 50系列 | 36 | 只 | 6.82 | 245.70 | 香槟色、电泳处理（颜色可选择）,主要用于处理彩钢板结构内角过渡,使结构美观 生产商:华联铝材 |
| 18 | 铝合金门封头 | 50系列 | 24 | 只 | 5.12 | 122.85 | 香槟色、电泳处理（颜色可选择）,主要用于处理彩钢板结构内角过渡,使结构美观 生产商:华联铝材 |
| **二、净化台电控部份** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 净化灯 | 2×40W | 2 | 盏 | 136.50 | 273.00 | 净化室专用照明灯具 供应商：华丽 |
| 2 | 紫外线杀菌灯 | 1×30W | 1 | 盏 | 196.22 | 196.22 | 净化室专用照明灯具 供应商：华丽 |
| 3 | 开关 | 86型（暗设） | 2 | 只 | 21.33 | 42.66 | 带夜光显示　　供应商：奇利 |
| 4 | 五孔插座 | 86型（暗设） | 3 | 只 | 25.59 | 76.78 | 多功能插座是具有共差模保护方式的单相三线、单相两线插座三线电源用电供应商：　奇利 |
| 5 | 铜芯线 | 4mm2 BV(暗设） | 2 | 卷 | 221.81 | 443.62 | 铜芯单线,用于照明系统和插座连接 供应商：金环宇。 |
| 6 | 穿电管 | Φ20mm PVC | 10 | m | 2.13 | 21.33 | 联塑。Φ20mm PVC联塑水管。 |
| 7 | 电器控制箱 | 空调、机组、照明、插座 | 1 | 套 | 1023.75 | 1023.75 | 含动力和照明配电，带控制面板供应商：电箱品牌：致业，电箱配件：施耐德。 |
| **三、其它部份** | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 运费 |  | 1 | 项 | 2388.74 | 2388.74 |  |
| 2 | 安装费 |  | 1 | 项 | 3071.24 | 3071.24 |  |
| 合计（A)： | | | | |  | **39840** |  |
| 税金（B=A\*10%） | | | | |  | **3984** |  |
| 共计：(C=A+B) | | | | |  | **43824** |  |

二、通风设备购置报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格型号（mm）** | **数量** | **单位** | **单价 （元）** | **总价 （元）** | **配置说明** |
| **一.通风管道部份** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 送回风管镀锌管道 | 厚0.75MM | 16 | m2 | 122.95 | 1967.19 | 武钢含法兰、油漆、损耗，δ=0.8 |
| 2 | 风管保温 | PEF板，厚20MM | 16 | m2 | 29.68 | 474.84 | 保温专用，江苏天晟，20mmPEF，国标。 |
| 3 | 五金件、吊架 |  | 1 | 项 | 169.59 | 169.59 | 丝杆、爆炸螺丝、油漆、焊条等 |
| 4 | 风量调节阀 | 200×200 | 2 | 只 | 101.75 | 203.50 | 江苏华星，风量:100m3/h |
| 5 | 风量调节阀 | 250×200 | 1 | 只 | 114.47 | 114.47 | 江苏华星，风量:100m3/h |
| 6 | 风量调节阀 | 300×200 | 1 | 只 | 114.47 | 114.47 | 江苏华星，风量:100m3/h |
| 7 | 消音装置 |  | 1 | 套 | 678.34 | 678.34 | 镀锌白铁皮，厚0.75MM，加上消音棉。50mm欧文斯环保消音棉。 |
| 8 | 铝合金回风口 | 200×200 | 1 | 只 | 80.55 | 80.55 | 江苏华联，1.0mm厚。 |
| 9 | 铝合金回风口 | 250×200 | 1 | 只 | 59.35 | 59.35 | 江苏华联，1.0mm厚。 |
| 10 | 铝合金防雨百叶 | 200×200 | 1 | 只 | 59.35 | 59.35 | 江苏华联，1.0mm厚。 |
| 11 | 开孔 | 200×200 | 1 | 个 | 169.59 | 169.59 | 福瑞德 |
| **二.通风空调部份** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效送风口 | GKF-10 | 1 | 套 | 97.51 | 97.51 | 规格200×200×69mm初阻力：140Pa－0.45m/s效率99.995% @0.12um （U16）PSL框架材料：铝合金护面网/密封垫片. |
| 2 | 高效送风口 | GKF-05 | 1 | 套 | 729.22 | 729.22 | 规格250×200×69mm初阻力：140Pa－0.45m/s效率99.995% @0.12um （U17）PSL框架材料：铝合金护面网/密封垫片. |
| 3 | 风淋室 | 外1240×1000×2040 | 1 | 套 | 13227.65 | 13227.65 | 1.5mm冷轧钢板喷塑外框，不锈钢门，不锈钢喷嘴（24只），光电感应，自动吹淋，语音提示，福瑞德。 |
| 4 | 空调净化机组 | 2500m3/h | 1 | 台 | 6613.82 | 6613.82 | 风量:2500m3/h,机外余压500Pa，满足设计要求，品牌：麦克维尔 |
| 5 | 低噪音离心风机 | 2500m3/h | 1 | 台 | 3561.29 | 3561.29 | 风量:2500m3/h,机外余压500Pa，满足设计要求，品牌：麦克维尔 |
| 6 | 设备调试费 |  | 1 | 项 | 1695.85 | 1695.85 | 福瑞德 |
| **三、其它部份** | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 运费 |  | 1 | 项 | 2543.78 | 2543.78 | 深圳—湛江 |
| 2 | 安装费 |  | 1 | 项 | 4239.63 | 4239.63 | 福瑞德 |
| 合计（A)： | | | | |  | **36780** |  |
| 税金（B=A\*10%） | | | | |  | **3680** |  |
| 共计：(C=A+B) | | | | |  | **40480** |  |

备注：本产品通过ISO9001:2000质量管理体系、ISO14000:2004环境管理体系,且符合CNAS的要求。本报价含税、运输、安装、售后。质保期5年。

附件：



