**附件3：图书馆**主机房UPS电源购置（联系老师：郑老师13828215656）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **申购货物名称** | **规格型号** | **技术参数及配置、商务条款和附件** | **币种** | **单价（元）** | **数量（单位）** | **小计（元）** |
| 1 | **UPS电源** | 科士达/ YDC3310H | **具体参数如下：**  **1.主机**   1. 容量规格：10KVA； 2. 输入电压：380VAC，三相五线制； 3. 输出电压：380VAC，三相五线制； 4. 采用输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因>=0.9 5. LCD/LED双重显示； 6. 输出过载、输出短路，逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能 7. 并机功能：最大4台并机，标配并机功能 8. 具有EPO紧急关机功能，满足应急需要 9. 并机共用电池组，减少投资及安装面积，提高电池的利用率 10. 电池电压可调节，灵活配置，提高电池的利用率; 11. 产品拥有泰尔，节能，CE，TUV，UL，抗震等相关认证；   **2.蓄电池：**   1. 后备时间8小时，配12V/100AH密封铅酸免维护蓄电池，浮充寿命≥8-10年，电池与主机为同一品牌； 2. 蓄电池外壳材料符合防火安全要求及相关规范，需要提供权威部门的防火检测报告； 3. 蓄电池为避免漏液引发的火险，蓄电池须出具安全整体解决方案； 4. 蓄电池因质量问题可三年免费更换；   **3.电池箱及安装配件：**   1. 含电池箱及安装配件材料。   为保证产品质量，供货时须出示原厂供货证明及原厂售后服务承诺函。 | 人民币 | 84540 | 1台 | 84540 |
| 合计 | | | | | | | 31500 |

注：以上报价含税费、运费、安装费