**附件1：学生公寓服务管理中心**学生公寓吸顶风扇购置

（联系人：梁老师1360081973）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **申购货物名称** | **建议品牌/型号** | **技术参数及配置** | **币种** | **单价**  **（元）** | **数量**  **（单位）** | **小计（元）** |
| **1** | 吸顶风扇 | 1. 艾美特FL4005 2. 美的FD40-G1 3. 远东FD-6 4. 美的FD40-3A 5. 美的FD40-11A | 一、配置参数： 1、规格：直径400mm。 2、标配三脚插头。 3、额定电压：220V～。 4、额定电流：0.3A。 5、额定频率：50HZ。 6、输入总功率：60W。 二、性能要求： 1、风扇电机线圈采用优质铜线，功率强，带电流过载和过热保护，并且过热保护不能包裹在线圈里面，应紧贴在线圈表面，可维修性强。 2、电机转子应采用前后双滚珠轴承转动结构，转子轴杆应采用优质钢材。 3、扇叶采用金属材质。 三、商务条款： 保修期一年。 | 人民币 | **190** | **400台** | 76000 |
| 合计 | | | | | | | **76000** |

注：以上报价包含了税费、运费。