**附件15：海洋与气象学院购置窗帘**

**预算金额：99800元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **申购货物名称** | **建议规格型号** | **主要配置**、**技术参数及商务条款** | **币种** | **单价（元）** | **数量 （单位）** | **小计（元）** |
| 1 | 窗帘 | 百科/德晖/建俊 | 1.功能：可完全覆盖宽高为4050mm\*2050mm窗户(实际尺寸宽高各偏小0-50mm) 2.窗帘布的片数及尺寸：片数2片，每片宽度≥2150mm,高≥2500mm，褶皱系数≥2 3.窗帘布颜色：深蓝色印花布 4.具备阻燃性,阻燃级别B1或优于B1 5.窗帘布重量：≥810g/m 6.窗帘布规格（定高）：≥2.75m 7.窗帘布遮光度：90% 8.窗帘支架：方形加厚型铝支架：≥高30mm×宽26mm，≥6m/1.5kg 9.提供安装服务 | 人民币 | 902 | 1 | 902 |
| 2 | 窗帘 | 百科/德晖/建俊 | 1.功能：可完全覆盖宽高为3950mm\*2050mm窗户(实际尺寸宽高各偏小0-50mm) 2.窗帘布的片数及尺寸：片数2片，每片宽度≥2100mm,高≥2500mm，褶皱系数≥2 3.窗帘布颜色：深蓝色印花布 4.具备阻燃性,阻燃级别B1或优于B1 5.窗帘布重量：≥810g/m 6.窗帘布规格（定高）：≥2.75m 7.窗帘布遮光度：90% 8.窗帘支架：方形加厚型铝支架：≥高30mm×宽26mm，≥6m/1.5kg 9.提供安装服务 | 人民币 | 880 | 2 | 1760 |
| 3 | 窗帘 | 百科/德晖/建俊 | 1.功能：可完全覆盖宽高为3350mm\*2050mm窗户(实际尺寸宽高各偏小0-50mm) 2.窗帘布的片数及尺寸：片数2片，每片宽度≥1800mm,高≥2500mm，褶皱系数≥2 3.窗帘布颜色：深蓝色印花布 4.具备阻燃性,阻燃级别B1或优于B1 5.窗帘布重量：≥810g/m 6.窗帘布规格（定高）：≥2.75m 7.窗帘布遮光度：90% 8.窗帘支架：方形加厚型铝支架：≥高30mm×宽26mm，≥6m/1.5kg 9.提供安装服务 | 人民币 | 748 | 14 | 10472 |
| 4 | 窗帘 | 百科/德晖/建俊 | 1.功能：可完全覆盖宽高为3150mm\*2050mm窗户(实际尺寸宽高各偏小0-50mm) 2.窗帘布的片数及尺寸：片数2片，每片宽度≥1700mm,高≥2500mm，褶皱系数≥2 3.窗帘布颜色：深蓝色印花布 4.具备阻燃性,阻燃级别B1或优于B1 5.窗帘布重量：≥810g/m 6.窗帘布规格（定高）：≥2.75m 7.窗帘布遮光度：90% 8.窗帘支架：方形加厚型铝支架：≥高30mm×宽26mm，≥6m/1.5kg 9.提供安装服务 | 人民币 | 704 | 2 | 1408 |
| 5 | 窗帘 | 百科/德晖/建俊 | 1.功能：可完全覆盖宽高为3100mm\*2050mm窗户(实际尺寸宽高各偏小0-50mm) 2.窗帘布的片数及尺寸：片数2片，每片宽度≥1700mm,高≥2500mm，褶皱系数≥2 3.窗帘布颜色：深蓝色印花布 4.具备阻燃性,阻燃级别B1或优于B1 5.窗帘布重量：≥810g/m 6.窗帘布规格（定高）：≥2.75m 7.窗帘布遮光度：90% 8.窗帘支架：方形加厚型铝支架：≥高30mm×宽26mm，≥6m/1.5kg 9.提供安装服务 | 人民币 | 682 | 2 | 1364 |
| 6 | 窗帘 | 百科/德晖/建俊 | 1.功能：可完全覆盖宽高为2650mm\*2050mm窗户(实际尺寸宽高各偏小0-50mm) 2.窗帘布的片数及尺寸：片数2片，每片宽度≥1450mm,高≥2500mm，褶皱系数≥2 3.窗帘布颜色：深蓝色印花布 4.具备阻燃性,阻燃级别B1或优于B1 5.窗帘布重量：≥810g/m 6.窗帘布规格（定高）：≥2.75m 7.窗帘布遮光度：90% 8.窗帘支架：方形加厚型铝支架：≥高30mm×宽26mm，≥6m/1.5kg 9.提供安装服务 | 人民币 | 594 | 13 | 7722 |
| 7 | 窗帘 | 百科/德晖/建俊 | 1.功能：可完全覆盖宽高为2450mm\*2050mm窗户(实际尺寸宽高各偏小0-50mm) 2.窗帘布的片数及尺寸：片数2片，每片宽度≥1350mm,高≥2500mm，褶皱系数≥2 3.窗帘布颜色：深蓝色印花布 4.具备阻燃性,阻燃级别B1或优于B1 5.窗帘布重量：≥810g/m 6.窗帘布规格（定高）：≥2.75m 7.窗帘布遮光度：90% 8.窗帘支架：方形加厚型铝支架：≥高30mm×宽26mm，≥6m/1.5kg 9.提供安装服务 | 人民币 | 550 | 1 | 550 |
| 8 | 窗帘 | 百科/德晖/建俊 | 1.功能：可完全覆盖宽高为1450mm\*2050mm窗户(实际尺寸宽高各偏小0-50mm) 2.窗帘布的片数及尺寸：片数2片，每片宽度≥850mm,高≥2500mm，褶皱系数≥2 3.窗帘布颜色：深蓝色印花布 4.具备阻燃性,阻燃级别B1或优于B1 5.窗帘布重量：≥810g/m 6.窗帘布规格（定高）：≥2.75m 7.窗帘布遮光度：90% 8.窗帘支架：方形加厚型铝支架：≥高30mm×宽26mm，≥6m/1.5kg 9.提供安装服务 | 人民币 | 330 | 1 | 330 |
| 9 | 窗帘 | 百科/德晖/建俊 | 1.功能：可完全覆盖宽高为4450mm\*1750mm窗户(实际尺寸宽高各偏小0-50mm) 2.窗帘布的片数及尺寸：片数2片，每片宽度≥2500mm,高≥2200mm，褶皱系数≥2 3.窗帘布颜色：深蓝色印花布 4.具备阻燃性,阻燃级别B1或优于B1 5.窗帘布重量：≥810g/m 6.窗帘布规格（定高）：≥2.75m 7.窗帘布遮光度：90% 8.窗帘支架：方形加厚型铝支架：≥高30mm×宽26mm，≥6m/1.5kg 9.提供安装服务 | 人民币 | 990 | 1 | 990 |
| 10 | 窗帘 | 百科/德晖/建俊 | 1.功能：可完全覆盖宽高为4050mm\*1750mm窗户(实际尺寸宽高各偏小0-50mm) 2.窗帘布的片数及尺寸：片数2片，每片宽度≥2150mm,高≥2200mm，褶皱系数≥2 3.窗帘布颜色：深蓝色印花布 4.具备阻燃性,阻燃级别B1或优于B1 5.窗帘布重量：≥810g/m 6.窗帘布规格（定高）：≥2.75m 7.窗帘布遮光度：90% 8.窗帘支架：方形加厚型铝支架：≥高30mm×宽26mm，≥6m/1.5kg 9.提供安装服务 | 人民币 | 902 | 5 | 4510 |
| 11 | 窗帘 | 百科/德晖/建俊 | 1.功能：可完全覆盖宽高为3950mm\*1750mm窗户(实际尺寸宽高各偏小0-50mm) 2.窗帘布的片数及尺寸：片数2片，每片宽度≥2100mm,高≥2200mm，褶皱系数≥2 3.窗帘布颜色：深蓝色印花布 4.具备阻燃性,阻燃级别B1或优于B1 5.窗帘布重量：≥810g/m 6.窗帘布规格（定高）：≥2.75m 7.窗帘布遮光度：90% 8.窗帘支架：方形加厚型铝支架：≥高30mm×宽26mm，≥6m/1.5kg 9.提供安装服务 | 人民币 | 880 | 10 | 8800 |
| 12 | 窗帘 | 百科/德晖/建俊 | 1.功能：可完全覆盖宽高为3350mm\*1750mm窗户(实际尺寸宽高各偏小0-50mm) 2.窗帘布的片数及尺寸：片数2片，每片宽度≥1800mm,高≥2200mm，褶皱系数≥2 3.窗帘布颜色：深蓝色印花布 4.具备阻燃性,阻燃级别B1或优于B1 5.窗帘布重量：≥810g/m 6.窗帘布规格（定高）：≥2.75m 7.窗帘布遮光度：90% 8.窗帘支架：方形加厚型铝支架：≥高30mm×宽26mm，≥6m/1.5kg 9.提供安装服务 | 人民币 | 748 | 70 | 52360 |
| 13 | 窗帘 | 百科/德晖/建俊 | 1.功能：可完全覆盖宽高为3150mm\*1750mm窗户(实际尺寸宽高各偏小0-50mm) 2.窗帘布的片数及尺寸：片数2片，每片宽度≥1700mm,高≥2200mm，褶皱系数≥2 3.窗帘布颜色：深蓝色印花布 4.具备阻燃性,阻燃级别B1或优于B1 5.窗帘布重量：≥810g/m 6.窗帘布规格（定高）：≥2.75m 7.窗帘布遮光度：90% 8.窗帘支架：方形加厚型铝支架：≥高30mm×宽26mm，≥6m/1.5kg 9.提供安装服务 | 人民币 | 704 | 9 | 6336 |
| 14 | 窗帘 | 百科/德晖/建俊 | 1.功能：可完全覆盖宽高为3100mm\*1750mm窗户(实际尺寸宽高各偏小0-50mm) 2.窗帘布的片数及尺寸：片数2片，每片宽度≥1700mm,高≥2200mm，褶皱系数≥2 3.窗帘布颜色：深蓝色印花布 4.具备阻燃性,阻燃级别B1或优于B1 5.窗帘布重量：≥810g/m 6.窗帘布规格（定高）：≥2.75m 7.窗帘布遮光度：90% 8.窗帘支架：方形加厚型铝支架：≥高30mm×宽26mm，≥6m/1.5kg 9.提供安装服务 | 人民币 | 682 | 10 | 6820 |
| 15 | 窗帘 | 百科/德晖/建俊 | 1.功能：可完全覆盖宽高为2650mm\*1750mm窗户(实际尺寸宽高各偏小0-50mm) 2.窗帘布的片数及尺寸：片数2片，每片宽度≥1450mm,高≥2200mm，褶皱系数≥2 3.窗帘布颜色：深蓝色印花布 4.具备阻燃性,阻燃级别B1或优于B1 5.窗帘布重量：≥810g/m 6.窗帘布规格（定高）：≥2.75m 7.窗帘布遮光度：90% 8.窗帘支架：方形加厚型铝支架：≥高30mm×宽26mm，≥6m/1.5kg 9.提供安装服务 | 人民币 | 594 | 40 | 23760 |
| 16 | 窗帘 | 百科/德晖/建俊 | 1.功能：可完全覆盖宽高为2450mm\*1750mm窗户(实际尺寸宽高各偏小0-50mm) 2.窗帘布的片数及尺寸：片数2片，每片宽度≥1350mm,高≥2200mm，褶皱系数≥2 3.窗帘布颜色：深蓝色印花布 4.具备阻燃性,阻燃级别B1或优于B1 5.窗帘布重量：≥810g/m 6.窗帘布规格（定高）：≥2.75m 7.窗帘布遮光度：90% 8.窗帘支架：方形加厚型铝支架：≥高30mm×宽26mm，≥6m/1.5kg 9.提供安装服务 | 人民币 | 550 | 5 | 2750 |
| 17 | 窗帘 | 百科/德晖/建俊 | 1.功能：可完全覆盖宽高为1450mm\*1750mm窗户(实际尺寸宽高各偏小0-50mm) 2.窗帘布的片数及尺寸：片数2片，每片宽度≥850mm,高≥2200mm，褶皱系数≥2 3.窗帘布颜色：深蓝色印花布 4.具备阻燃性,阻燃级别B1或优于B1 5.窗帘布重量：≥810g/m 6.窗帘布规格（定高）：≥2.75m 7.窗帘布遮光度：90% 8.窗帘支架：方形加厚型铝支架：≥高30mm×宽26mm，≥6m/1.5kg 9.提供安装服务 | 人民币 | 330 | 35 | 11550 |

备注：**预算总价为99800元，表中价格仅为参考。**

