**附件10：保卫处**四轮燃油巡逻车购置

（联系人：万老师 13828271127）

1. **报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **申购货物名称** | **参照品牌/型号** | **技术参数及配置、商务条款和附件** | **币种** | **单价**  **（元）** | **数量**  **（单位）** | **小计（元）** |
| 1 | 5座观光车 | WLQ5080 | 见附件 | 人民币 | 64000 | 1台 | 64000 |
| 合计 | | | | | | | 64000 |

注：1、以上报价含税费、运费

1. 本产品保修两年或两万公里；按国家三包政策执行
2. 标配带助力转向，遮阳帘（十八座不带）

二、附件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要性能及参数 | | | |
| 参数类别 | 序号 | 车辆型号 | WLQ5080 |
| 动力参数 | 1 | 排量（L) | 1.051 |
| 2 | 最高车速 | 30 |
| 3 | 发动型号 | LJ465Q-1ANE1 |
| 4 | 最大功率/转速（km/rpm) | 38.5/5200 |
| 5 | 最大扭矩/转速N.m/rpm | 83/3000~3500 |
| 6 | 最大爬坡度（°/％) | 17.5/31.5 |
| 7 | 30km/h等速百公里油耗（L) | 4.7 |
| 尺寸参数 | 8 | 长\*宽\*高（mm) | 3995\*1600\*2080 |
| 9 | 轴距（mm) | 2630 |
| 10 | 轮距前后（mm) | 1400/1400 |
| 11 | 地板离地高度（mm) | 330 |
| 质量参数 | 12 | 整备质量(kg) | 885 |
| 13 | 最大总质量(kg) | 1525 |
| 通过性参数 | 14 | 最小离地间隙（空载/满载）mm | 160/130 |
| 15 | 最小转弯半径（m） | 5.3 |
| 16 | 接近/离去角（°） | 13.5/28 |
| 载客量 | 17 | 最大乘员人数（人） | 8 |
| 变速器 | 18 | 变速器型式 | 手动5前1倒挡 |